**南华县2021年第四季度出厂水监测点水质监测信息**

（第四季度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 消毒剂余量 |
| 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 28 | 南华县集镇供水管理所 | 2021.11.04 | 0 | 未检出 | --- | --- | 1 | -1 | 无 | 无 | 1.13 | 1.8 | --- |
| 26 | 南华县自来水厂 | 2021.11.04 | 0 | 未检出 | --- | --- | 1 | -1 | 无 | 无 | 1.15 | 0.7 | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。**

**2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。**

报单位（公章）： 填报人： 罗利萍

单位负责人： 周路昌 填报时间： 2021 年 11 月 11 日